超短波治疗仪参数要求

微波治疗机

1. 微波频率:2450MHz。
2. 微波输出功率:治疗为:0~99W，理疗为:0~99W。

3、治疗时间:治疗为:0~99秒，理疗为:0~30分。

▲4、控制方式:自控和脚踏控制两种控制方式，可手动或自动复位。

5、显示方式:数码显示。

6、工作方式:连续波方式。

7、辐射器:特殊工艺处理的辐射器，不粘连组织，辐射器驻波系数≤2.

8、无用辐射<10mW/cm²。外壳辐射<1mW/cm²。

▲9、自动保护装置:有过载、过热、闭锁、误操作保护功能。

▲10、有功率异常实时自检功能和故障代码显示;并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态。

▲11、适用范围:适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。

12、主机采用一体化推车机柜。