**参数技术服务要求**

#### ★耗材清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 数量 | 规格要求 |
| 1 | 石英砂 | 公斤 | 450 | 4-20目 |
| 2 | 活性炭 | 公斤 | 200 | 碘值＞1000 |
| 3 | 软化树脂 | 升 | 260 | 001\*7 |
| 4 | 锰砂 | 公斤 | 100 |  |
| 5 | 反渗透膜 | 只 | 7 | 进口膜（提供报关单） |
| 6 | 精密滤芯 | 支 | 10 | 10μm40寸（带骨架） |
| 7 | 精密滤芯 | 支 | 10 | 5μm40寸（带骨架） |

#### ★技术服务要求

1、更换耗材后质保期2年；

2、更换耗材后需提供水质检测（含化学污染物），检测费用由供应商负责；

3、更换耗材后提供一次消毒服务，消毒液由供应商提供，消毒服务包含透析机进水软管联机消毒并确保每台消毒液残留测试合格。